
AMELİYATHANE MASA KALKANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem ameliyathanede kullanılan masaya uygun olmalıdır.
2. Sistem saçaklar en az iki bölümden oluşmalıdır. 
3. Sistemin masaya montaji için özel kaplamalı ve pas küf şeklinde herhangi bir tepkimeye girmeyecek özel aparatı mevcut olmalıdır. 
4. Sistem masaya monte edildikten sonra sağa sola ileri ve geriye hareket kabiliyeti olmalıdır. İstenildiğinde aynı mekanizma masanın sağında veya solunda kullanıma uygun olmalıdır.
5. Sistemin genişliği 120 cm +-5 ve sistemin yüksekliği 60 cm +-5 şeklinde olmalıdır.
6. En az koruma oranı 0,50 mm Pb eşdeğer olmalıdır.
7. Giydirme şeklide yapılmış olup, masaya uygun olmalıdır.
8. Masaya monte edilen sistem masanın hareketlerini engellemeyecek şekilde olacaktır.
9. Masada sızıntıya yer verilmeyecek şekilde olmalıdır.
10. X ray koruyucu kurşun perdenin kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni Regülasyon (AB) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. koruyucu önlüklere ilişkin onaylanmış kuruluştan alınmış Modül C2 ve Modül B belgesi teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir.  
11. Ürünlere ilişkin eski standartlar doğrultusunda Articel 11 A , Articel 11 B belgesi sunulmamalıdır. Bu belgeler geçerliliğini kaybetmiş olup, yeni revizyona göre belgelendirilmiş ürünlerin satışı için belgeler sunulmalıdır.  
12. Ürünün üretimine ait TAEK onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.  ürünün en az %96 koruyuculuğu gösteren rapor ürünle birlikte sunulmalıdır. 
13. Ürüne ilişkin üretim koşulları ISO 9001:2015 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır.



