ARAÇ İÇİ KURŞUN ZIRHLAMA TEKNİK ŞARTNAME

1. Kurşun kaplama aracın işlevlerine engel olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Yapılacak olan kaplama araçta hasta taşıma yönelik olup hastalara engel olmayacak şekilde tasarlanmalıdır
3. Araç için kaplamada radyasyona karşı koruyucu kurşun materyal kullanılması gerekmektedir.
4. Bütün işlemler araç üzerinde yapılacak olup gerektiğinde aracın gelip gitmesi durumunda  masrafları firma tarafından karşılanacaktır.
5. Araç içerisinde yapılacak olan uygulamada araca herhangi bir hasar verilmemelidir.
6. Koruyucu malzeme gerektiğinde çıkarabilir olmalıdır.
7. Koruyucu malzemenin uygulanacağı alan araç içi ölçümleri firma tarafından alınacak olup kurumun istediği şekilde yapılacaktır.
8. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (01 Mayıs 2019 Tarihli Ve 30761 Sayılı Resmi Gazete, Yeni Rgülasyon (Ab) 2016/425 X Kişisel Koruyucu Yönetmenliğine Göre Üretilmiş Ve Belgelendirilmiş Olmalıdır. Koruyucu ürünlere İlişikne Onaylanmış Kuruluştan Alınmış Modül C2 Ve Modül B Belgesi Teslimat Öncesi Kuruma Sunulmalıdır. Kurumun Belgelendirme Firmasına Sorgulama Hakkı Olduğunu Belgeyi Sunan Firmanın Bilmesi Ve Sonuçlarını Kabul Etmesi Gerekmektedir.  
9. Ürünün Üretimine Ait Taek Onay Ve Test Raporları Olmalıdır. Bunu İstenildiğinde Sunmalıdır. 
10.  Ürüne İlişkin Üretim Koşulları Iso 9001:2018 Standartlarında Olmalıdır Ve Bu Standartlarda Olduğuna İlişkin Belge SunmalıdıR.
11. Ürünün üretimine ilişkin akredite olmuş kurumdan uluslararası geçerliliği olan radyasyon koruyucu ürünlerin üretimine ilişkin ıso 45001:2018 belgesi olmalıdır. 
12. Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır. 
13. Üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir. 

