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1.	ERCP masası radyasyon koruyucu perde 0,50 mm pb kurşuna eşdeğer malzemeden yapılmış olmalıdır.
2.	Sistem masasına uygun örtü şeklinde tasarlanacaktır.
3.	Ercp masası kurşun perdesi 3 taraflı koruma sağlamalıdır.
            Sağ taraf 200*60 cm
            Sol taraf 200* 60 cm
            Ön taraf 60*70 cm ölçülerinde eteklerden oluşmalıdır.
4.	Etekler 30-35 cm lik saçakların birleşiminden oluşmalıdır. Saçaklar üst üste binerek aralardan radyasyon kaçırması önlemelidir.
5.         Masaya 6 adet 10’luk cırt yapılmalıdır. Ve masanın etrafını tamamen sarmalıdır.
6.         2 adet 200*60 cm’lik kurşun etekler masa ölçüsüne uygun bir deriye dikilip deri de cırt ile masaya sabitlenebilir olmalıdır. Bu şekilde kurşun etekler  masayı heybe şeklinde sarmalıdır.
7.       Koruyucu malzeme kullanmaya karşı kırılma sağlamayacak kauçuk veya vinil malzemeden yapılmış olmalıdır.
8.	Ürün montajı üretici firmaya ait olacaktır.
9.	Masa koruyucu perde silinebilir özellikte olmalıdır.
10.	Ameliyat masası radyasyon koruyucu perde üreticisinin 20161425 kişisel koruyucu donanım 
Yönetmeliğinde uygun bir şekilde bağımsız denetleyiciden almış oldukları modül c2 ve modül b belgesi bulunmalıdır.
11.	Teklif veren firmanın Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır.
12.	Üretici firma ISO 9001 VE ISO 13485 belgelerine sahip olmalıdır.
13.	Malzeme üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki)yıl garantili olmalıdır.
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