




X RAY KORUYUCU HAMİLE KORUYUCU KURSUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR. 

2. [bookmark: _GoBack]Omuzlardan askılı olmalıdır. karın bölgesini koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

3. Kurşun önlüğün ergonomik kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumas rengi ile dış kumas kaplaması ve rengi farklı olmalıdır.

4. Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası  olmalıdır.

5. Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen, ince ve esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır.  

6. Hamile koruyuculara ilişkin,   kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni rgülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Koruyucu önlüklere ilişikne onaylanmış kuruluştan alınmış modül c2 ve modül b belgesi teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir.  

7. Ürünlere ilişkin eski standartlar doğrultusunad articel 11 a  article 11 b belgesi sunulmamalıdır. Bu belgeler geçerliliğini kaybetmiş olup, yeni revizyona göre belgelendirilmiş ürünlerin satışı için belgeler sunulmalıdır.  

8. Ürünün üretimine ait taek onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır. 

9. Ürüne ilişkin üretim koşulları iso 9001:2008 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır.

10. Ürünün üretimine ilişkin akredite olmuş kurumdan uluslararası geçerliliği olan radyasyon koruyucu ürünlerin üretimine ilişkin ohsas 18001:2007 belgesi olmalıdır. 

11. Ürüne ilişkin türkiye bulunan bir bölümden alınmış ayrıca bir test belgesi veya uygunluk belgesinde olmalıdır.
12. Üretici firmaların yerli malı belgesi bulunmalıdır. Dosyada sunulmalıdır.

13.  kullanımı kolay vücudu saran özellikte olmalıdır ve önlük ön tarafın her bölgesinde 0,50 pb koruma sağlamalıdır.

14. Kullanılan kumaş su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır.  Önlüğün biyeleri su geçirmez özellikte olmalıdır.

15. Kurşun önlüklerin üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir. 

16. Kurşun önlüklerde renk tercihi yapılabilmelidir. 





