

[bookmark: _GoBack]KURŞUN ÖNLÜKLER İÇİN TEKLİ AHŞAP ASKI ŞARTNAMESİ
[image: ]

1- Kurşun önlükler için özel tasarlanıp üretilmiş bir model olmalıdır. 
2- kurşun önlüğü taşıyabilecek kapasitede üretilmiş olmalıdır.
3- Ahşap yapıda, dayanıklı ve  hastane kullanımına uygun olmalıdır.
4-  İSO 9001:2008 kalite belgeli olmalıdır.
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