
PANORAMİK MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Panoramik maske özel kılıfı ile birlikte muhafazalı olarak verilmelidir.
2. [bookmark: _GoBack]Panoramik maske, en az 1 mm pb koruma sağlamalıdır.
3. Panoramik maske her tip yüze uyum sağlayacak yapıda olmadır.
4. Saydam özelliği sebebiyle net bir görüntü sağlamalıdır.
5. Alın kısmında alnı koruyucfu bir destek kılıfı olmalıdır.
6. Iso 45001 ve ıso14001 belgeli olmalıdır. 
7. Ürünün  kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni rgülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır.
8. Ayarlanabilir mekanizması sağlam olmalıdr.
9. Kırılma ve dağılmaya karşı ufalanmayan bir koruyucu ile meydana gelmiş olmadır.
10. Silinebilir olmadır.
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