




UZUN KONÇLU NÜKLEER KURŞUNLU ELDİVEN




1. X-Işınından koruyucu kurşun eldiven kullanıcının ellerini radyasyona karşı maksimum oranda korumalıdır.
2. Kurşun eldivenler esnek yapıda imal edilmiş ve hareketi  engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Ağırlığı kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
4. Yüzeyi ıslak bezle temizlenebilir olmalıdır.
5. Katlandığında herhangi bir kırılma ve deforme meydana gelmemelidir.
6. Etkietin üzerinde üretici firma bilgileri ve koruyucu normlarını gösteren orijinal bilgileri bulunmalıdır.
7. 0,50 mm pb kurşun kalığınlığına sahip olmalıdır 
8. Ürüne ait modül c2 ve modül b belgesi bulunmalıdır.
9. Firmaya ilişkin olarak ISO 9001:2015 sertifikası bulunmalıdır.
10. firmaya ilişkin olarak ISO 13485:2016 sertifikası bulunmalıdır. Bunu malzeme tesliminde sunulması gerekmektedir. 
11. Ürünün üretimine ait taek onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.  Ürünün en az %96 koruyuculuğu gösteren rapor ürünle birlikte sunulmalıdır. 
12. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.


