
X-IŞININDAN KORUYUCU KURŞUNLU ELDİVEN

1. X-Işınından koruyucu kurşun eldiven kullanıcının ellerini radyasyona karşı maksimum oranda korumalıdır.
2. Kurşun eldivenler esnek yapıda imal edilmiş ve hareketi  engellemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Ağırlığı kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
4. Yüzeyi ıslak bezle temizlenebilir olmalıdır.
5. Katlandığında herhangi bir kırılma ve deforme meydana gelmemelidir.
6. Ambalajlarının üzerinde üretici firma bilgileri ve koruyucu normlarını gösteren orijinal bilgileri bulunmalıdır.
7. Kurşun Eldiven Steril edilmiş olmalıdır. 
8. Firmaya ilişkin olarak ISO 9001:2015 sertifikası bulunmalıdır.
9. firmaya ilişkin olarak ISO 13485:2016 sertifikası bulunmalıdır. Bunu malzeme tesliminde sunulması gerekmektedir. 
10. Eldivenler 2016/425EU diretifi kategori III e göre belgelendirilmiş  ve 4 haneli Onaylanmış kuruluştan alınmış CE belgesine sahip olmadır.
11. Satıcı firmaya ilişkin 
12. ISO 45001:2018 belgesi bulunmalıdır. 
13. Radyasyon koruyucu eldiven pudrasız olmalıdır. Giyilmesinde pudra kullanmak istenmesi durumunda pudrası orijinal ambalajının içinde sunulmalıdır.
14.  Koruyucu Eldivenler EN 420:2003 + A1:2009 standartına ve EN 374-2:2003 standartına göre belgelendirilmiş olmalı ve bu üretici firmaya ilişikin belgele ile kuruma sunulmalıdır. 
15. Çeşitli ebatlarda olmalıdır. ( 6,5- 7- 7,5 -8 -8,5- 9 )
16. Ürünü satan firmanın Distribütor ise Distribütorluk belgesini , Distributor değil ise Distributor veya üreticiden alınmış , kurumumuza hitabet düzenlenmiş ilgili alıma istinaden düzenlenmiş  yetkili satıcı belgesi sunmalıdır.
17. Bütün şartname maddelerine uygun olunduğuna dair şartnameye uygunluk taahhütü yazılmalıdır.
18. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır.


