LENFPED TEKNİK ŞARTANESİ

1- Lenfped koruyucu malzemeler Sag ve Sol olmak üzere iki parçalı koruma sağlamaladır.
2- Lenfpedler ortam radyasyonuna karşı seconder iyoneze radyasyona karşı koruma sağlamak üzere üretilmiş olmalıdır.
3- Kullanıcının rahat kullanması amacıyla enjeksiyon kapama sistemi ile üretilmiş olmalıdır.
4- Vücut ergonomisine uygun olarak, terlemeyi engelleyecek, hava alan esnek hidroair malzeme kullanılarak üretilmiş olmaladır.
5- Koruyucu önlükler üzerine uygun bir kombinasyon sağlayacak şekilde ideal olarak üretilmiş olmalıdır.
6- Sag ve sol lenf bezleri üzerinde 0,25 mm Pb koruma sağlaması gerekmektedir. Talep halinde 0,50 mm pb üretilmelidir.
7- Lenfpedler günlük rutin çalışma sırasında iyi bir hareket kabiliyeti sağlamalıdır.
8- Omuz ve sırt bölgesini iyi şekilde saracak Hidro Air malzemeden üretilmiş olmalıdır ve terletme yapmaladır.
9- Lenf Bölgelerini ve Biceps Bölgesi üzerinde koruma sağlamalıdır. 
10- [bookmark: _GoBack]Ürünler üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
11- Firmalar LENFED lerin kolay muhafazası için ürün ile beraber tekli askısını yanında vermelidir.
12-  Lenfpedler Hidrofobik malzeme ile LENFler üzerinde koruma sağlayacak Poliüretan  de veya Oxford tipte kumaş kullanılarak üretilmelidir. 
13-  Kullanıcının talebi üzerine renk seçenekleri olmalıdır.
14- Ürün üzerinde üretim tarihi ve koruyuculuk özelliklerini gösteren etiketi olmalıdır.
15- Üretici firmanın İSO 9001 belgesi ve İSO 13485 belgesi olmalıdır.

